**АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ**

|  |
| --- |
| Аккумуляторные батареи для тяжелой гусеничной техники «TYUMEN BATTERY» имеют следующие технические характеристики:     * Сухозаряженное исполнение * Моноблок и крышка аккумуляторной батареи изготовлены из ударопрочного и морозостойкого полипропилена * Электроды повышенной массы * Узлы пайки выдерживают воздействие прерывистого тока до 1000А * Применение полиэтиленового конверта-сепаратора позволило существенно уменьшить вероятность короткого замыкания * Конструкция батарей 6СТ-170N и 12СТ-85 обеспечивает их ремонтопригодность   **Приспособлена к российскому климату** |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 12СТ-85 NA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/85NA.jpg | Габаритные размеры, мм | | | Масса сухая, кг | Ориентировочное количество электролита,  л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость,  Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| длина | ширина | высота |
| 574 | 240 | 240 | 46,0 | 14,0 | 24 | 85 | 400(DIN) |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 12СТ-85 N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/85N.jpg | Габаритные размеры, мм | | | Масса сухая, кг | Ориентировочное количество электролита,  л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость,  Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| длина | ширина | высота |
| 586 | 243 | 240 | 55,0 | 10,0 | 24 | 85 | 400(DIN) |

**Аккумуляторная батарея для тяжелой гусеничной техники 6СТ-170 N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://tyumen-battery.ru/upload/image/170N.JPG | Габаритные размеры, мм | | | Масса сухая, кг | Ориентировочное количество электролита,  л | Номинальное напряжение, V | Номинальная емкость,  Ah | Ток холодной прокрутки, А |
| длина | ширина | высота |
| 586 | 243 | 240 | 60,0 | 10,7 | 12 | 170 | 510(DIN) |

|  |
| --- |
| **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**   * "6,12" - число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее, характеризующее номинальное напряжение (В) * "СТ" - стартерная * "170", "85" - номинальная емкость аккумулятора при 20-ти часовом режиме разряда (Ah) * "N" - батарея с нормальным расходом воды     ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ: Гарантийный срок хранения не залитой электролитом батареи - 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации батареи – 24 месяца. |