**ПРЕИМУЩЕСТВА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С ПАНЦИРНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ ПЕРЕД БАТАРЕЯМИ С МОНОПАНЦИРНЫМИ (НАМАЗНЫМИ) ЭЛЕКТРОДАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **http://tyumen-battery.ru/upload/preimushestva_img(1).png** | Тяговые аккумуляторные батареи используются в качестве источника энергии в напольных транспортных средствах с электрической тягой. Область применения: электропогрузчики, электрокары, управляемые электротележки отечественного и импортного производства. Оптимизированный ряд емкостей аккумуляторов, выпускаемых Тюменским аккумуляторным заводом, охватывает самую широкую группу транспортных средств. Тяговые аккумуляторы комплектуются в батареи любого напряжения от 10 до 80 вольт по заказу потребителя. Аккумуляторы изготавливаются с панцирными электродами и с монопанцирными электродами. Батареи поставляются в сухозаряженном исполнении, а также залитыми и заряженными, в зависимости от желания Покупателя.Тяговые аккумуляторы TYUMEN BATTERY - это длительный срок службы, высокая мощность и надежность.    |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тяговые аккумуляторы****с монопанцирными электродами** | **Тяговые аккумуляторы****с панцирными пластинами** |
| **Технические характеристики:**Отрицательная пластинаПластина состоит из плоского свинцово-сурьмянистого токоотвода сетчатого типа, в который впрессована отрицательная активная масса. Это традиционное исполнение тяговых пластин (1).Положительная монопанцирная пластинаПоложительный монопанцирный электрод представляет собой традиционную намазную пластину, помещенную в оболочку из нетканного синтетического материала. За счет плотного прилегания материала к поверхности пластины, в процессе работы аккумулятора материал оболочки врастает в активную массу, создавая монолитный поверхностный слой, препятствующий осыпанию активной массы (2).СепараторДля исключения коротких замыканий между положительной и отрицательной платинами установлен сепаратор из микропористого материала, основой которого является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (4).Бак и крышкаБак и крышка изготовлены из ударопрочного морозостойкого полипропилена. Крышка герметично приваривается к баку. Такая конструкция корпуса обеспечивает невыливаемость электролита при наклонах аккумулятора по углом до 45 градусов (5).ПробкаВ заливочной горловине аккумулятора установлена пробка с откидной крышкой, которая позволяет проводить обслуживание аккумулятора без удаления пробки. В пробке имеется лабиринтный канал, который препятствует вытеканию электролита и обеспечивает отвод газа при заряде (6).Межэлементные соединенияСоединение аккумуляторов в батарею осуществляется массивными свинцовыми перемычками, которые припаиваются к выводам. Низкое электросопротивление перемычек и узлов пайки способствует повышенной отдаче электроэнергии от аккумуляторной батареи.Изоляторы межэлементных соединенийДля предотвращения коротких замыканий при эксплуатации и обслуживании батареи, межэлементные соединения закрыты пластмассовыми изолирующими крышками.  http://tyumen-battery.ru/upload/preimushestva_scema_1.png | Аккумуляторы с панцирными пластинами относятся к классу аккумуляторов с наиболее продолжительным сроком службы.**Технические особенности панцирных пластин:**Панцирная положительная пластинаОсновой панцирной пластины является чехол (панцирь), изготовленный из нетканного микропористого пластика в виде ряда параллельных трубок. Внутри трубок заключена активная масса. Токоотводящей деталью пластины служит запрессованная в активную массу стержневая рамка, отлитая из свинцово-сурьмянистого сплава. Стержневая рамка отливается под давлением, что исключает образование в токоотводящих стержнях раковин и других литейных дефектов, значительно увеличивая срок службы. Микропористый панцирь надежно защищает положительную активную массу от осыпания и оползания на протяжении всего периода эксплуатации аккумулятора (3).**Преимущества**1. Устойчивость к вибрациям и ударам, позволяющая электропогрузчику или тележке работать на неровной поверхности, преодолевать порожки и т.д.2. Высокая коррозионная стойкость и малое газовыделение при заряде, за счет чего снижается выкипание электролита и уменьшаются затраты на обслуживание3. Увеличенный срок службы. Панцирные пластины обеспечивают двукратное увеличение срока службы и постоянство электрических характеристик аккумулятора без дополнительных затрат на обслуживание по сравнению с намазными. Средняя наработка составляет 1500 циклов разряд-заряда, что примерно соответствует 3,5-4 годам службы в эксплуатации **Сравнительные параметры тяговых аккумуляторов с панцирными и монопанцирными электродами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТР | МОНОПАНЦИРНЫЕ | ПАНЦИРНЫЕ |
| Саморазряд за 28 суток, % | 15 | 7 |
| Наработка, циклы | 600 | 1500 |

 http://tyumen-battery.ru/upload/4.png |